**ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO**

Prezados Senhores:

1 - De acordo com o estabelecido no instrumento convocatório da dispensa de licitação em epígrafe, informamos nossa proposta:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| **Item** | **Descrição** | **Unid.** | **Qtde.** | **Valor Unitário (R$)** | **Valor Total (R$)** |
| 1 | Tenda em estrutura metálica com bases quadradas e calhas, colunas de sustentação em aço galvanizado, tamanho 5x5m, com altura ajustável, lona de PVC modelo chapéu de bruxa e fechamentos laterais de acordo com a necessidade. | un | **8** |  |  |
| 2 | Tenda em estrutura metálica com bases quadradas e calhas, colunas de sustentação em aço galvanizado, tamanho 10x10 m, com altura ajustável, lona de PVC modelo chapéu de bruxa e fechamentos laterais de acordo com a necessidade. | un | **8** |  |  |
| 3 | Base de palco, tamanho 10x8 metros, sem estrutura metálica, em compensado naval, guarda-corpo ao redor e escada lateral.Altura ajustável conforme a necessidade, com no mínimo 1 metro do chão, forrada com tecido preto, piso acarpetado, malha lateral e fundo, totalmente aterrado. | un | **1** |  |  |
| 4 | Grades metálicas de proteção, fabricadas com aço galvanizado ou alumínio de alta resistência;Cantos arredondados ou protegidos para evitar acidentes;Soldas reforçadas nos pontos de fixação;Engates laterais para interligação entre grades, permitindo montagem contínua. | m | **50** |  |  |
| 5 | Tablado tipo deck, em madeira tratada, com 8 cm de altura;Capacidade de carga: mínimo de 500 kg/m², garantindo resistência para circulação de pessoas e equipamentos;Estrutura nivelada, sem vãos ou irregularidades que possam causar acidentes;Resistente a variações climáticas, podendo ser utilizado em áreas externas ou internas;Cantos protegidos, para evitar acidentes e riscos de cortes. | m² | **80** |  |  |
| 6 | Balcão modulado, em painéis de TS (termoestratificado), acoplados em perfis de alumínio com tampo;Inclusão de prateleiras internas e pontos de passagem para fiação elétrica (se necessário). | m | **20** |  |  |
| 7 | Bilheteria montada com painéis de TS (termoestratificado) de alta resistência;Dimensões: 4,00 metros de largura x 1,50 metros de profundidade;Estrutura superior para fixação da identificação da bilheteria, podendo receber personalização (adesivação);Vidro frontal temperado de segurança;Balcão interno para acomodação de tickets, máquinas de cartão etc.;Capacidade mínima para 4 pessoas. | un | **1** |  |  |
| **VALOR TOTAL** |  |

2 - No caso de adjudicação, o representante da nossa empresa que assinará a apólice será o Sr.(a.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ qualificação \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Gerente/Sócio/Proprietário).

3 - Prazo de Validade da Proposta: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dias. (Prazo por extenso).

4 - Os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto.

Obs.: Esta proposta deverá ser preenchida e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) ou procurado devidamente habilitado.

|  |
| --- |
| **RAZÃO SOCIAL**  |
|  |
| **CNPJ NO** | **ENDEREÇO** |
|  |  |
| **COMPLEMENTO** | **CEP** | **MUNICÍPIO** | **UF** |
|  |  |  |  |
| **TELEFONE** | **E-MAIL** | **BANCO** | **AGÊNCIA** | **CONTA CORRENTE** |
|  |  |  |  |  |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | **CPF** | **TELEFONE** | **E-MAIL** |
|  |  |  |  |

Local e data:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nome e assinatura do representante legal