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ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO  RETIFICADA

Prezados Senhores: 

1 - De acordo com o estabelecido no instrumento convocatório da Licitação em epígrafe, informamos nossa proposta:
	Item
	Descrição
	Unid.
	Quant.
	Valor Unit. (R$)
	Valor total (R$)

	1
	 ADMINISTRAÇÃO 

	1.1
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL
	%
	1
	
	

	2
	 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO  DA OBRA

	2.1
	PLACAS PADRÃO DE OBRA
	m²
	4
	
	

	3
	 SISTEMA DE EXTINTORES

	3.1
	EXTINTOR PO QUIMICO SECO ABC 4kg NBR 15808:2017
	UN
	24
	
	

	3.2
	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE
	UN
	19
	
	

	3.3
	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE
	UN
	4
	
	

	3.4
	ABRIGO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE SOBREPOR, PINTADO DE VERMELHO NAS DIMENSÕES (75X30X25)CM COM UMA PORTA COM VIDRO TRANSPARENTE COM A INSCRIÇÃO "INCÊNDIO", PARA EXTINTOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE EXTINTOR
	UN
	8
	
	

	4
	 SINALIZAÇÃO DE SAÍDA

	4.1
	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA IN CENDIO,PARA SAIDA DE EMERGENCIA,EM PVC ANTICHAMA,DIMENSOES A PROXIMADAS DE (10X20)CM,CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI
	UN
	7
	
	

	4.2
	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA PVC 2mm 15x30cm
	UN
	9
	
	

	4.3
	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA IN CENDIO,PARA SAIDA DE EMERGENCIA,EM PVC ANTICHAMA,DIMENSOES A PROXIMADAS DE (20X40)CM,CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI
	UN
	2
	
	

	4.4
	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA
	UN

	5
	
	

	4.5
	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "M1", DIMENSÃO (400X600)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO
	UN

	5
	
	

	4.6
	Placa de sinalização, fotoluminescente, 38x19 cm, em PVC , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2
	UN

	6
	
	

	5
	 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

	5.1
	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM 30 LEDS - 2W -
AUTONOMIA MIN. 3H - COMPLETA
	UN
	29
	
	

	5.2
	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000
LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS
	UN
	15
	
	

	6
	 SINALIZAÇÕES COMPLEMENTARES

	6.1
	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (200X200MM),
COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME, DETECÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO
	UN
	10
	
	

	6.2
	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (200X200MM),
COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME, DETECÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO
	UN
	1
	
	

	6.3
	SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE HIDRANTE DE INCENDIO 20x20cm
	UN
	5
	
	

	6.4
	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE, COM
IDENTIFICAÇÃO DE PAVIMENTOS
	UN
	2
	
	

	6.5
	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE, COM
IDENTIFICAÇÃO DE PAVIMENTOS
	UN

	1
	
	

	6.6
	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE, COM
IDENTIFICAÇÃO DE PAVIMENTOS
	UN

	1
	
	

	6.7
	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE, COM
IDENTIFICAÇÃO DE PAVIMENTOS
	UN
	1
	
	

	6.8
	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E8", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO
	UN
	6
	
	

	7
	 SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO

	7.1
	ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONTRA INCENDIO
	UN
	13
	
	

	7.2
	CENTRAL DE SISTEMA DE ALARME DE 13 A 24 ENDEREÇOS
	UN
	2
	
	

	8
	 SISTEMA DE DETECÇÃO

	8.1
	Detector de temperatura termo velocimétrico convencional, modelo VR-T, marca
VERIN ou similar
	UN
	3
	
	

	8.2
	SIRENE AUDIOVISUAL CONVENCIONAL 12VCC SAV-C ILUMAC
	UN
	1
	
	

	8.3
	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - Detector de Fumaça tipo ótico
C10.76.30.10.010
	UN
	3
	
	

	9
	 VENTILAÇÃO PARA GÁS

	9.1
	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 100MM
	UN
	2
	
	

	10
	 SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR ESPECIAL

	10.1
	Fita auto adesiva fotoluminescente "9m" l=5,0cm ou similar
	M
	50
	
	

	11
	 SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO

	11.1
	ADAPTADOR PARA ENGATE STORZ 2.1/2" X 1.1/2"
	UN
	2
	
	

	11.2
	CHAVE PARA CONEXÃO DE ENGATE RÁPIDO
	UN
	4
	
	

	11.3
	Esguicho jato regulável, tipo elkhart, engate rápido 1 1/2", para combate a
incêndio - Rev. 01
	UN
	4
	
	

	11.4
	MANGUEIRA PARA INCENDIO PREDIAL 1.1/2""x15m
	CJ
	4
	
	

	12
	 TREINAMENTOS

	12.1
	TREINAMENTO - FORMAÇÃO DE BRIGADISTAS VOLUNTÁRIOS (SOB DEMANDA) CARGA HORÁRIA: 40H CONFORME IN28/DAT/CBMSC
	UN
	1
	
	

	13
	 PROJETO AS- BUILT

	13.1
	COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000
M2
	m²
	6922,5
	
	

	 VALOR  GLOBAL (R$)
	


2 - No caso de adjudicação do contrato, o representante da nossa empresa que assinará o contrato será o Sr.(a.) _________________________________________ qualificação _________________________ (Gerente/Sócio/Proprietário). 
3 - Prazo de Validade da Proposta: ___________ dias. (Prazo por extenso). 
4 - Os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto do Edital de Pregão Eletrônico nº 034/2026 e seus Anexos.
5 - Garantia e assistência Técnica: _________ dias/meses/anos (Prazo por extenso).

Obs.: Esta proposta deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal (is) ou procurado devidamente habilitado.
	RAZÃO SOCIAL 

	

	CNPJ NO
	ENDEREÇO

	
	

	COMPLEMENTO
	CEP
	MUNICÍPIO
	UF

	
	
	
	

	TELEFONE
	E-MAIL
	BANCO
	AGÊNCIA
	CONTA CORRENTE

	
	
	
	
	

	REPRESENTANTE LEGAL
	CPF
	TELEFONE
	E-MAIL

	
	
	
	



__________________, ____de_____________ de 20XX.


________________________________________
Nome e assinatura do representante legal
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