**ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO**

Prezados Senhores:

1 - De acordo Com o estabelecido no instrumento convocatório da dispensa de licitação em epígrafe, informamos nossa proposta:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| **Item** | **Descrição** | **Unid.** | **Qtde.** | **Valor Unitário (R$)** | **Valor Total (R$)** |
| **1** | Bloco De Concreto Estrutural 14 a 19 X 29 Cm, Fbk 14 Mpa (Nbr 6136); | Un. | 1000 |  |  |
| **1.1** | Bloco De Concreto Celular Autoclavado Sem Função Estrutural (Largura: 150mm| Comprimento: 600mm| Altura: 300mm); | Un. | 1000 |  |  |
| **1.2** | Bloco Ceramico / Tijolo Vazado Para Alvenaria De Vedacao, 6 Furos Na Horizontal, 9 X 14 X 19 Cm (L X A X C); | Un. | 2000 |  |  |
| **1.3** | Meio-Fio Ou Guia De Concreto Pre Moldado, Comp 80 Cm, \*30 X 10/10\* (H X L1/L2); | Un. | 1000 |  |  |
| **1.4** | Piso Intertravado De Concreto -Modelo retangular/Tijolinho/Paver/Holandes/Paralelepipedo, 20 Cm X 10 Cm, E = 10 Cm, Resistencia De 35 Mpa (Nbr 9781), Cor Natural. | m² | 250 |  |  |
| **Madeiras** |
| **Item** | **Descrição** | **Unid.** | **Qtde.** | **Valor Unitário (R$)** | **Valor Total (R$)** |
| 2 | Chapa de Madeira Resinada (Madeirite Resinado Rosa) 2,20x1,10 metros -Espessura 14mm; | Un. | 30 |  |  |
| 2.1 | Régua Para Requadro -(2,5 Cm X 10 Cm X 3m); | Un. | 50 |  |  |
| 2.2 | Chapa de Madeira Plastificada (Madeirite Plastificado Preto -Naval) 2,20x1,10 metros -Espessura 14mm; | Un. | 30 |  |  |
| 2.3 | Madeira Itaúba -I05.75.05.05.010; | m³ | 5 |  |  |
| 2.4 | Madeira Pinus Autoclavada -I05.75.05.05.020; | m³ | 5 |  |  |
| 2.5 | Madeira pinus desdobrada -I05.75.05.05.025; | m³ | 5 |  |  |
| 2.6 | Caibro Aparelhado \*6 X 8\* Cm, Em Macaranduba, Angelim Ou Equivalente Da Regiao; | M | 300 |  |  |
| 2.7 | Caibro Aparelhado \*6 X 8\* Cm, Em Macaranduba, Angelim Ou Equivalente Da Regiao; | M | 100 |  |  |
| 2.8 | Madeira Itaúba Para Deck (Largura: 10cm / Altura: 2,7cm) -I05.75.05.05.012; | m³ | 3 |  |  |
| 2.9 | Batente/ Portal/Aduela/Marco Macico, E= \*3\* Cm, L= \*15\* Cm, \*60 Cm A 120\* Cm X \*210\* Cm, Em Cedrinho/ Angelim Comercial/ Eucalipto/ Curupixa/ Peroba/ Cumaru Ou Equivalente Da Regiao (Nao Inclui Alizares); | JG | 30 |  |  |
| 2.10 | Guarnicao/ Alizar/ Vista Macica, E= \*1\* Cm, L= \*4,5\* Cm, Em Cedrinho/ Angelim Comercial/ Eucalipto/ Curupixa/ Peroba/ Cumaru Ou Equivalente Da Regiao; | M | 100 |  |  |
| 2.11 | Porta Madeira Em Fichas Ou Maciça De Jatobá; | M² | 20 |  |  |
| 2.12 | Porta Em Madeira Angelim Lisa (De Correr Ou De Giro) -Cópia Orse 9276; | m² | 20 |  |  |
| 2.13 | Cordão Meia Cana De Madeira Aparelhada 1 X 1cm, Em Cumaru, Ipê, Jatobá, Tauari, Garapa, Angelim-Pedra, De 1 X 1cm | M | 50 |  |  |
| 2.14 | Forro De Madeira Pinus Ou Equivalente Da Regiao, Encaixe Macho/Femea Com Friso, \*10 X 1\* Cm (Sem Colocacao); | m² | 100 |  |  |
| 2.15 | Pontalete Roliço Sem Tratamento, D = 8 A 11 Cm, H = 3 M, Em Eucalipto Ou Equivalente Da Regiao -Bruta (Para Escoramento). | M | 20 |  |  |
| **Acessórios** |
| **Item** | **Descrição** | **Unid.** | **Qtde.** | **Valor Unitário (R$)** | **Valor Total (R$)** |
| 3 | Cabide Em Aço Inox, DECA 2060 C40, Acabamento Cromado Ou Similar; | un | 50 |  |  |
| 3.1 | Dobradica Em Latao, 3 " X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 Mm, Com Anel, Cromado, Tampa Bola, Com Parafusos; | UN | 30 |  |  |
| 3.2 | Fechadura Banheiro Cromada Padrao Medio Haga 1164; | UN | 30 |  |  |
| 3.3 | Fechadura Externa Cromada Padrao Medio Haga 1158; | UN | 30 |  |  |
| 3.4 | Fechadura Tubular Lockwell Para Divisória Chave/Botão De Girar, Ref:41410N, Cor Preta, Ou Similar; | un | 20 |  |  |
| 3.5 | Fechadura De Embutir Para Porta Externa / Entrada, Maquina 55 Mm, Com Cilindro, Macaneta Alavanca E Espelho Em Metal Cromado -Nivel Seguranca Medio –Completa; | CJ | 20 |  |  |
| 3.6 | Fechadura Pado, Linha Serralheiro, Modelo Magnum, Maçaneta Zamac,Espelho, E Contra Testa Aço Inoxidável, Cilindro Em Zamac, Ref.661-46, Similar Ou Superior; | un | 20 |  |  |
| 3.7 | Suporte Mao-Francesa Em Aco, Abas Iguais 30 Cm, Capacidade Minima 60 Kg, Branco; | UN | 30 |  |  |
| 3.8 | Prendedor / Trava De Porta, Montagem Piso / Porta, Em Latao / Zamac, Cromado; | UN | 50 |  |  |
| 3.9 | Mola Hidraulica Aerea, Para Portas De Até 1.100 Mm E Peso De Até 85 Kg, Com Corpo Em Aluminio E Braco Em Aco, Sem Braco De Parada, | UN | 20 |  |  |
| 3.10 | Abrac Tipo U Simpl Leve3/4" Inox 304; | un | 200 |  |  |
| 3.11 | Abrac Tipo U Simpl Leve 1.1/2" Inox 304; | un | 200 |  |  |
| 3.12 | Abrac Tipo U Simpl Leve 2" Inox 304; | un | 200 |  |  |
| 3.13 | Abrac Tipo U Simpl Leve 3" Inox 304; | un | 200 |  |  |
| 3.14 | Abrac Tipo U Simpl Leve 4" Inox 304; | un | 200 |  |  |
| 3.15 | Veda Porta NHN Ou Similar, 90cm; | un | 20 |  |  |
| 3.16 | Fita Antiderrapante Safety-Walk 50mm com 5m; | UN | 50 |  |  |
| 3.17 | Exaustor De Fixação Em Teto Ou Parede Para Banheiro; | un | 10 |  |  |
| 3.18 | Disco De Corte Diamantado Segmentado Diametro De 180 Mm Para Esmerilhadeira 7; | UN | 50 |  |  |
| 3.19 | Disco De Corte Diamantado Segmentado Para Concreto, Diametro De 110 Mm, Furo De 20 Mm; | UN | 50 |  |  |
| 3.20 | Disco De Corte Para Metal De 115mm; | un | 200 |  |  |
| 3.21 | Disco De Corte Para Madeira -110 Mm; | un | 100 |  |  |
| 3.22 | Disco De Corte Para Madeira -180 Mm; | un | 100 |  |  |
| 3.23 | Fechadura 222 Ns45 La Fonte; | UN | 10 |  |  |
| 3.24 | Espaçador (Maxiplac); | UN | 500 |  |  |
| 3.25 | Rodízio De Silicone Com Travas; | un | 100 |  |  |
| 3.26 | Rodízio De Silicone Sem Travas; | un | 100 |  |  |
| 3.27 | Passarinheira Universal Individual; | un | 1000 |  |  |
| 3.28 | Passarinheira universal; | un | 500 |  |  |
| 3.29 | Fixador Prendedor De Porta Magnético; | un | 25 |  |  |
| 3.30 | Trilho Pantografico Reto, Em Aluminio, Tipo U, Com Dimensoes De \*38 X 38\* Mm Para Porta De Correr; | M | 10 |  |  |
| 3.31 | Puxador Tubular Reto Simples, Em Aluminio Cromado, Com Comprimento De Aprox 400 Mm E Diametro De 25mm; | UN | 20 |  |  |
| 3.32 | Disco De Corte Para Porcelanato; | Unid | 50 |  |  |
| 3.33 | Disco Flap 110mm -Grão 80; | un | 200 |  |  |
| 3.34 | Espaçador Para Piso De 3 A 5 Mm -100 Peças; | un | 20 |  |  |
| 3.35 | Fechadura Para Porta Pivotante De Vidro Temperado, Em Aco Inox Com Acabamento Cromado, Recorte Padrao Santa Marina, Com Cilindro Em Latao, Incluindo Chave Tipo Cilindro; | UN | 10 |  |  |
| 3.36 | Fechadura Agl Para Porta De Vidro Com2 Furos 2 Fls Pvf2i Agl; | UN | 10 |  |  |
| 3.37 | Tranqueta (Aplicação: Banheiro|Tipo: Fecho| Parafusos: Inclusos). | un | 50 |  |  |
| **Concreto usinado** |
| **Item** | **Descrição** | **Unid.** | **Qtde.** | **Valor Unitário (R$)** | **Valor Total (R$)** |
| 4 | Concreto Usinado Bombeavel, Classe De Resistencia C25, Com Brita 0 E 1, Slump = 100 +/-20 Mm, Exclui Servico De Bombeamento (Nbr 8953); | m³ | 50 |  |  |
| 4.1 | Concreto Usinado Bombeavel, Classe De Resistencia C40, Com Brita 0 E 1, Slump = 100 +/-20 Mm, Exclui Servico De Bombeamento (Nbr 8953); | m³ | 50 |  |  |
| 4.2 | Concreto Usinado Bombeavel, Classe De Resistencia C25, Com Brita 0 E 1, Slump = 100 +/-20 Mm, Inclui Servico De Bombeamento (Nbr 8953); | m³ | 50 |  |  |
| 4.3 | Concreto Usinado Bombeavel, Classe De Resistencia C40, Com Brita 0 E 1, Slump = 100 +/-20 Mm, Inclui Servico De Bombeamento (Nbr 8953). | m³ | 50 |  |  |
| **Material de Construção –linha leve** |
| **Item** | **Descrição** | **Unid.** | **Qtde.** | **Valor Unitário (R$)** | **Valor Total (R$)** |
| 5 | Desmoldante Desmol (Vedacit) Ou Separol (Sika) -P/ Formas De Madeira -Ou Similar -18 L; | un | 20 |  |  |
| 5.1 | Fita Multiuso Auto adesiva 0,3x10m –Rolo; | un | 50 |  |  |
| 5.2 | Impermeabilizante estrutural A Base De Cimento Especial -18 KG; | un | 30 |  |  |
| 5.3 | Grampo Para Cerca Galvanizado De 1 X 9" -1 KG; | un | 30 |  |  |
| 5.4 | Espuma Expansiva De Poliuretano, Aplicacao Manual -500 Ml; | UN | 50 |  |  |
| 5.5 | Selante Tipo Veda Calha Para Metal E Fibrocimento -300 Ml; | un | 50 |  |  |
| 5.6 | Cópia ORSE -3531 -Lubrificante Spray Gar-Lub Ou Similar Lubrificante Spray Gar-Lub -300 Ml; | un | 100 |  |  |
| 5.7 | Selante A Base Depoliuretano Sikaflex Universal Ou Equivalente (Cartucho Com 300ml); | UN | 50 |  |  |
| 5.8 | Silicone Acetico Uso Geral Incolor 280 G; | UN | 100 |  |  |
| 5.9 | LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA -4m X 100m; | un | 10 |  |  |
| 5.10 | Cópia Sinapi 00004791 -ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO -730 G; | un | 100 |  |  |
| 5.11 | Fita Adesiva Asfaltica Aluminizada Multiuso, L = 10 Cm, Rolo De 10 M; | UN | 100 |  |  |
| 5.12 | Aditivo Impermeabilizante E Plastificante Em Pó Para Argamassas -18 Kg; | un | 30 |  |  |
| 5.13 | FITA 3M DUPLA FACE ESPUMA VHB 4972 25mmx20m PARA ESTRUTURAL GLAZING; | un | 50 |  |  |
| 5.14 | Graxa Lubrificante -500 G; | un | 50 |  |  |
| 5.15 | Fita Adesiva Asfaltica Aluminizada Multiuso, L = 90 Cm, Rolo De 10 M (9M2); | un | 50 |  |  |
| **VALOR TOTAL** | **R$552.949,85** |

2 - Os quantitativos indicados não geram a obrigação da contratação do montante total estimado, sendo que o fornecimento dos produtos será de acordo com as necessidades da Contratante.

3 - No caso de adjudicação, o representante da nossa empresa que assinará a apólice será o Sr.(a.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ qualificação \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Gerente/Sócio/Proprietário).

4 - Prazo de Validade da Proposta: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dias. (Prazo por extenso).

5 - Os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto.

Obs.: Esta proposta deverá ser preenchida e assinada pelo(s) seu(s) representante (s) legal (is) ou procurado devidamente habilitado.

|  |
| --- |
| **RAZÃO SOCIAL**  |
|  |
| **CNPJ NO** | **ENDEREÇO** |
|  |  |
| **COMPLEMENTO** | **CEP** | **MUNICÍPIO** | **UF** |
|  |  |  |  |
| **TELEFONE** | **E-MAIL** | **BANCO** | **AGÊNCIA** | **CONTA CORRENTE** |
|  |  |  |  |  |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | **CPF** | **TELEFONE** | **E-MAIL** |
|  |  |  |  |

Local e data:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nome e assinatura do representante legal